**Oprava obslužného objektu na víceúčelovém**

**sportovišti ve Střevači**

V roce 2014 byla opravena venkovní omítka na budově obslužného objektu , a to dle dobových fotografií a zbytků ozdob na fasádě . Původní opadávající omítka byla osekána , zdivo vyspraveno a nová štuková omítka je opět ve žluté barvě . Římsy a veškeré ozdoby kolem oken a dveří jsou v barvě bílé . Byl zateplen strop nad přízemím foukanou izolací a položeny OSB desky jako základní podlaha . Na místo již nevyhovujících a nebezpečných schodů byly vyrobeny nové dubové schody se zábradlím .

Venkovní omítku zhotovila firma Lami z Lázní Bělohrad , zateplení půdy IP Polná a.s. z Polné a schodiště vyrobila firma Jarošík spol.s.r.o. z Lomnice nad Popelkou .

Tato oprava byla spolufinancována z rozpočtu obce Střevač a z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova - dotační titul 1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti . Dotace činila 560 tisíc korun .

  

  

  



